项目名称：AI用超低介损电子级Q布中试技术开发项目质量检测服务
询比采购编号：CPIC-GCFWCG-2026-043
询比采购文件
采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司
二〇二六年 八月
编制：               审核：                
询比采购文件

重庆国际复合材料股份有限公司就AI用超低介损电子级Q布中试技术开发项目质量检测服务项目进行国内外询比采购，邀请潜在供应商进行报价。

询比采购项目编号： CPIC-GCFWCG-2026-043
项目名称：AI用超低介损电子级Q布中试技术开发项目质量检测服务
询比采购内容：
　　提供服务：年产AI用超低介损电子级Q布中试技术开发项目建筑工程及安装工程质量检测服务
　　服务时间：合同签订后直至合同约定的该项目所有工程质量检测服务工作完成。单项检测工作完成后，在5个日历天内提交检测报告。
服务/施工地点：长寿经济技术开发区龙山路1号。
质量检测服务规模：重庆国际复合材料股份有限公司在长寿区规划建设内容包括年产230万米电子级Q布。建设范围包括厂区内拉丝车间、捻线车间、后处理车间、品管车间、织布车间、循环水气系统等。工艺设备和配套辅助设备、土建设备基础、框架结构设施，以及配套的安装工程所需的质量检测服务。

以上建筑及安装工程所需的质量检测服务

报价人资格

本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

　 （1）报价人具有独立订立合同的权利;具有履行合同的能力

提供：营业执照复印件并加盖报价人公章

（2）报价人具备省级(含直辖市或自治区)及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测类别须同时包含①建筑材料及构配件②主体结构及装饰装修③钢结构④地基基础⑤建筑节能⑥建筑幕墙⑦市政工程材料⑧道路工程 eq \o\ac(○,9)桥梁及地下工程）。

提供：资质证书复印件并加盖报价人公章
（3）CNCA（中国国家认证认可监督管理委员会）或省级(含直辖市或自治区)及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA)；

提供：资质认定证书复印件并加盖报价人公章
（4）报价人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

a被人民法院在“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

b被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

c处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态；

d报价人及报价人法定代表人近三年不得在中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）有行贿记录；

（5）业绩要求

近三年（ 2023年1月1日至报价文件递交截止之日，以合同签订时间为准）至少承担过2个单项合同金额20万元及以上的工程质量检测业绩。（提供合同复印件，加盖报价人公章）

（6）本次询比采购不接受联合体

（7）成交人应负责本项目范围内的所有检测项目，若部分项目检测内容超出成交人资质范围，成交人须取得采购人同意后另行委托具备相应检测资质的其他检测单位（被委托单位数量不得超过1家）进行检测，并出具检测报告（检测报告中注明分包的检验检测项目以及承担分包项目的检验检测机构）且加盖检验检测机构公章及检验检测专用章。

报价文件要求：

报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供PDF电子文件一份（签字盖章的扫描件）。

有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
报价函格式自拟，安装工程部分各检测项目均需报价
报价要求：

（1）本项目报价以人民币报价，该项目设置最高限价：人民币46.185万元，其中建筑工程部分检测限价为：25.46万元，安装工程部分检测限价为：20.725万元，所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。（包括但不限于材料款、安装费、包装费、上车费、运费、卸货费、运输保险费材料到厂后卸货至买方指定地点）

（2）建筑工程检测限价：25.46万元（包干价）

（3）安装工程部分检测限价为：20.725万元（结算金额=实际检测内容及数量*每项检测清单全费用综合单价）
	序号
	检测项目
	检测参数
	最高限价（元/组）
	预估检测数量（组）
	预估单项限价（元）

	1
	电缆
	导体截面积、直流电阻、绝缘层厚度
	500
	30
	15000

	2
	钢材
	钢筋原材物理性能常规检测
	75
	50
	3750

	3
	钢材
	钢筋工艺性检测
	1500
	30
	45000

	4
	钢材
	钢筋扫描
	150
	30
	4500

	5
	钢材
	型钢、钢板的屈服强度、抗拉强度、冷弯、断后伸长率
	100
	80
	8000

	6
	管材及管件
	物理性能常规
	700
	80
	56000

	7
	高强螺栓
	预拉力
	500
	30
	15000

	8
	高强螺栓
	扭矩系数
	800
	10
	8000

	9
	高强螺栓
	抗滑移系数
	800
	10
	8000

	10
	高强螺栓
	硬度
	100
	10
	1000

	11
	钢结构
	焊缝探伤
	80
	100
	8000

	12
	保温材料
	保温层钻芯厚度（不含燃烧性能）
	200
	50
	10000

	13
	保温板
	保温层钻芯厚度（不含燃烧性能）
	500
	50
	25000

	合计总价
	207250


付款方式：约定为银行承兑汇票。

（1）本工程成交人进场后，采购人不预付检测费用。

（2）第一次支付：开工报告载明的开工日期起60个工作日内采购人向成交人支付建筑工程部分合同金额20％的检测款项。

（3）第二次支付：开工报告载明的开工日期起90个工作日后采购人向成交人支付建筑工程部分合同金额20％的检测款项。

（4）第三次支付：开工报告载明的开工日期120个工作日后采购人向成交人支付建筑工程部分合同金额20％的检测款项。

（5）第四次支付：开工报告载明的开工日期150个工作日后采购人向成交人支付建筑工程部分合同金额20％的检测款项。
（6）第四次支付：该项目竣工验收合格并出具完成所有检测报告并完成合同结算后，支付至合同结算金额的100%。

（7）付款前采购人须收到成交人开具对应付款金额的增值税专用发票（6%），否则采购人不予支付相关费用。

支付方式为银行承兑汇票，若付款方式为电汇付款，则成交人对采购人的支付金额给予1%的现金折扣(发票需开具合同总金额全额发票，配置票据后结算尾差≤5000元的现金支付部分除外)

（8）合同结算：本项目合同为暂估总价合同，其中建筑工程部分为包干价，安装工程部分合同结算金额=实际检测内容及数量*每项检测清单全费用综合单价。实际检测内容及数量由采购人、成交人双方共同签字确认，采购人签字人员必须包含采购人指定现场专业负责人、项目执行经理。
询比采购公告时间

本次询比采购公告开始时间2026年8月1日，公告结束时间2026年8月5日。
取得询比采购文件的联系方式： 

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 张老师           联系电话： 15223402168 
监督联系方式
监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师
联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
文件递交：

报价文件递交截止时间：2026年8月 6日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。
（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
重庆国际复合材料股份有限公司

2026年8月1日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
检测服务报价文件
致：重庆国际复合材料股份有限公司 
我方已仔细研究了贵司招标文件的全部内容，我方报价如下：
检测服务询比价报价表
	1
	安装部分报价
	名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单项报价
	总价报价
	备注

	
	
	电缆
	导体截面积、直流电阻、绝缘层厚度
	组
	30
	
	
	含增值税专用发票（6%）

	
	
	钢材
	钢筋原材物理性能常规检测
	组
	50
	
	
	

	
	
	钢材
	钢筋工艺性检测
	组
	30
	
	
	

	
	
	钢材
	钢筋扫描
	组
	30
	
	
	

	
	
	钢材
	型钢、钢板的屈服强度、抗拉强度、冷弯、断后伸长率
	组
	80
	
	
	

	
	
	管材及管件
	物理性能常规
	组
	80
	
	
	

	
	
	高强螺栓
	预拉力
	组
	30
	
	
	

	
	
	高强螺栓
	扭矩系数
	组
	10
	
	
	

	
	
	高强螺栓
	抗滑移系数
	组
	10
	
	
	

	
	
	高强螺栓
	硬度
	组
	10
	
	
	

	
	
	钢结构
	焊缝探伤
	组
	100
	
	
	

	
	
	保温材料
	保温层钻芯厚度（不含燃烧性能）
	组
	50
	
	
	

	
	
	保温板
	保温层钻芯厚度（不含燃烧性能）
	组
	50
	
	
	

	2
	总价
	
	

	该项目设置最高限价：人民币  46.185万元，其中建筑报价           ；安装检测报价         ；总价            ；所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。（包括但不限于材料款、安装费、包装费、上车费、运费、卸货费、运输保险费材料到厂后卸货至买方指定地点）


其他说明：
1.投标有效期：本项目投标有效期为30日历天。
2.投标文件按响应文件要求编制。报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
3.我方完全响应贵司招标范围、项目期限、付款方式等。  
                  （单位公章） 
年   月   日
